**2010 год**

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В Г. ИРКУТСКЕ**

(в ред.постановлений мэра г. Иркутска от 30.06.2005 № 031-06-1125/5, от 22.12.2005 № 031-06-2349/5, от 02,03,2006 № 031-06-324/9, от 27.02.2007 № 031-06-277/7, от 30.12.2008 № 031-06-3485/8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды нормативов потребления коммунальных услуг | Ед.изм. | Величина норматива потребления |
| 1 | Среднегодовой норматив потребления энергии на отопление жилых помещений (в ред. Постановления от 02.03.2006 г № 031-06-324/6) |  |  |
| 1.1. | Тепловой энергии | Гкал/1 кв. м общей площади помещения в месяцГкал/1 кв. м жилой площади помещения в месяц | 0,0270,0378 |
| 3. | Норматив потребления холодной воды в жилых домах квартирного типа, оборудованных: |  |  |
| 3.1. | Централизованным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией, душами, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм | л/сутки на 1 человека | 250 |
| 3.2.. | Водопроводом, канализацией, без ванн и горячего водоснабжения | л/сутки на 1 человека | 120 |
| 3.3. | Водопроводом, канализацией, без ванн и горячего водоснабжения, с газоснабжением | л/сутки на 1 человека | 150 |
| 3.4. | Водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | л/сутки на 1 человека | 180 |
| 3.5. | Водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | л/сутки на 1 человека | 225 |
| 3.6. | Водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | л/сутки на 1 человека | 250 |
| 3.7. | Водопроводом, оборудованным умывальниками, мойками, без централизованного водоотведения | л/сутки на 1 человека | 50 |
| 3.8. | Централизованным горячим водоснабжением, оборудованным умывальниками, мойками, душами | л/сутки на 1 человека | 230 |
| 3.9. | Централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, оборудованными душами | л/сутки на 1 человека | 240 |
| 3.10. | Централизованным горячим водоснабжением, оборудованным умывальниками, мойками | л/сутки на 1 человека | 120 |
| 3.11. | Уличные водоразборные колонки | л/сутки на 1 человека | 25 |
| 3.12. | В общежитиях, оборудованныхОбщими душевыми | л/сутки на 1 человека | 100 |
| 3.13. | В общежитиях, оборудованных душами при всех жилых комнатах | л/сутки на 1 человека | 120 |
| 3.14. | В общежитиях, оборудованных общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | л/сутки на 1 человека | 160 |
| 4 | Норматив потребления горячей воды в жилых домах квартирного типа, оборудованных (в ред. Постановления мэра г. Иркутска от 22.12.2005 №031-06-2349/5) |  |  |
| 4.1. | Умывальниками, мойками, душами |  л/сутки на 1 человека | 120 |
| 4.2. | Сидячими ваннами и душами | л/сутки на 1 человека | 130 |
| 4.3. | Ваннами длиной 1500-1700 мм | л/сутки на 1 человека | 140 |
| 4.4. | Умывальниками, мойками, без душа | л/сутки на 1 человека | 45 |
| 4.5. | В общежитиях, оборудованных общими душами | л/сутки на 1 человека | 70 |
| 4.6. | В общежитиях, оборудованных душами при всех жилых комнатах | л/сутки на 1 человека | 80 |
| 4.7. | В общежитиях, оборудованных общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | л/сутки на 1 человека | 105 |
| 5 |  |  |  |

Норматив водоотведения (канализования жидких бытовых отходов) принимается в сумме нормативов холодного и горячего водопотребления в зависимости от наличия холодного и горячего водоснабжения, за вычетом 5 литров в сутки на человека, теряющихся при приготовлении пищи, уборке помещений и территории, поливке зеленых насаждений и не попадающих в канализацию